附件3：

**载玻片、盖玻片采购需求**

**一、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

1. **采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 预计2年采购量（片） |
| 常规载玻片 | 50片/盒 | 85000 |
| 电化粘附载玻片 | 50片/盒 | 9000 |
| 亲水粘附载玻片 | 50片/盒 | 19000 |
| 盖玻片 | 100片/盒（24\*32mm） | 90000 |
| 盖玻片 | 100片/盒（24\*50mm） | 16000 |

**三、参数需求**

**载玻片参数**

**\*1、常规载玻片、电化粘附载玻片、亲水粘附载玻片均为彩色（白色）油漆标记端载玻片，高清洁度（激光型，必须适用于科室激光打码机）。（提供证明材料）**

2、参考角度：45°角，抛光边。

3、参考尺寸：25×75mm，参考厚度：1-1.2mm。

4、独立包装。

**\*5、电化粘附载玻片：正电荷粘附载玻片，超白玻璃材质。****（提供证明材料）**

**\*6、亲水粘附载玻片：防脱粘附载玻片，亲水型。（提供证明材料）**

**\*7、适用于市面通用型免疫组化仪器使用。（提供承诺函）**

**\*8、提供样品**

**盖玻片参数**

1、显微镜盖玻片，超白玻璃。

2、参考厚度：0.13-0.17mm。

3、参考规格：24\*32mm，24\*50mm

**\*4、高清洁度，独立真空包装。**

**\*5、提供样品**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**