附件3：

**尿沉渣试管采购需求**

**一、商务需求**

1．供货期限：2年，2年内采购数量全部供货完成则合同终止，或采购数量未全部供货完成但2年服务期届满的，则合同终止。(以先到为准)

2．配送要求及配送费率：具体采购数量由招标人指定的配送企业按计划分批次进行采购，配送费率3%。

3．供货响应时间：供货期≦3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

4．付款方式：据实结算，由招标人指定的配送企业（芜湖九州通医药销售有限公司）给中标供应商进行付款，配送企业在收到中标供应商发票后两个月内支付。

5.如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。

**二、参数需求**

**尿沉渣试管参数**

**\*1.材质：产品应为PVC/PS 材质，密度高。****(提供证明材料）**

**\*2.尺寸：长度105mm±5mm；凸底长10mm±1mm；盖高10mm±1mm；盖直径20mm±2mm；管口直径15mm±1.5mm。试管口螺纹与试管盖紧密贴合，无渗漏。（提供证明材料）**

3.刻度线：管体外壁应标有刻度线；刻度线应清晰、准确。

4.容量：试管最大容量为12ml±1ml。

5.结构：试管口应为螺口，底部应为 U 型沉渣位；并应配有有色盖。

**\*6.试管清洁、干燥、无裂纹，透明度高、不易破裂，具体柔软性或断裂伸长率。（提供承诺函）**

7.参考规格：200只/袋

**\*8.适用优利特和UF自动化尿液分析仪。(提供承诺函）**

**\*9.须满足300-500g离心力。(提供证明材料）**

**\*10.提供样品。**

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效**