附件3：

**医用伤口护理膜采购需求**

1. 采购需求

1、由院方指定的配送企业按计划分批次进行配送（配送费率4.87%）。

2、按院方实际需求分批次供货，每次供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

**\*3、为贯彻落实国家15项医疗保障信息业务编码标准，收费产品所有品规必须对应安徽省27位医保编码。若投标所投产品无安徽省27位医保编码，只有国家20位医保编码，须在投标文件中承诺入选后尽快按照招标人要求申报安徽省27位医保编码，未按照招标人要求进行申报的招标人有权取消其入选资格。（提供承诺函并加盖公章）**

**\*4、须提供样品。**

二、技术参数

1、适用范围：减少皮下渗血，促进伤口愈合。

2、产品装量20ml/瓶，产品为钴-60辐照灭菌。

3、本品由壳聚糖溶液及喷雾器两部分组成；壳聚糖溶液由壳聚糖、乳酸、纯化水等组成，壳聚糖溶液中壳聚糖含量应不小于1.8%；壳聚糖脱乙酰度应≥80%；重金属应≤10ppm，溶液呈淡黄色或者棕黄色液体。PH值4.0~6.0。喷雾器由容器、阀门系统、帽盖组成，同时单独提供可替换加长喷雾导管，按压时能喷出雾状液体，按压喷次不少于120次/瓶。

4、产品作用：

（1）促进凝血和伤口愈合 、促进组织修复再生；

（2）减少疤痕形成、抗感染及预防感染；

（3）长效抗菌、止血止痛、促进生物降解；

5、作用机理

（1）物理抗菌不产生耐药性，使用安全；

（2）附着力强，可长效杀灭和隔离病原微生物；

（3）快速形成护理膜，隔离感染，促进损伤修复和增值乳酸菌作用。

**备注：标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则，投标无效。**