附件3：

**采购需求说明**

**以下标注“\*”参数为实质性参数，必须满足；否则投标无效。**

\*1.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、消防图纸设计、审查、消防验收、税费等所有费用。（提供承诺函）

\*2.所有七氟丙烷柜式灭火装置要安装调试到位并确保能正常使用。（提供承诺函）

\*3.质保期1年，质保期内出现质量问题，供应商免费维修保养。（提供承诺函）

\*4.为本项目提供的设备及气体必须检测合格。（提供设备相关合格证）

\*5.若因供应商提供的设备及气体不合格，导致安全事故，由供应商负全部责任。若下次更换气体时，发现本次采购的设备及气体不合格，院方将保留追溯、举报的权利。（提供承诺函）

采购需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **地点** | **备注** |
| 1 | 七氟丙烷柜式灭火装置药剂与钢瓶 | 型号规格GQQ150×2.5；安装部位：CT药剂充装量：150kg | 1 | 瓶 | 儿童医学中心楼一层 |  |
| 2 | 七氟丙烷柜式灭火装置药剂与钢瓶 | 型号规格GQQ120×2.5；安装部位：CT药剂充装量：120kg | 1  | 瓶 | 儿童医学中心楼一层 |  |
| 3 | 七氟丙烷柜式灭火装置药剂与钢瓶 | 型号规格GQQ180×2.5；安装部位：DR药剂充装量：180kg | 1 | 瓶 | 儿童医学中心楼一层 |  |
| 4 | 泄压口 | XYK/0.12 | 个 | 1 | 儿童医学中心楼一层 | 包含安装及墙体修复 |
| 5 | 泄压口 | XYK/0.07 | 个 | 1 | 儿童医学中心楼一层 | 包含安装及墙体修复 |
| 6 | 消防图纸设计 | 消防及二次装修图纸设计、图纸审图、消防设计文件 | 2 | 套 | 儿童医学中心楼一层/培训中心楼1 |  |
| 7 | 消防设施检测 | 由第三方消防专业检测公司进行消防设施竣工检测，出具检测合格报告 | 2 | 套 | 儿童医学中心楼一层/培训中心楼1 |  |
| 8 | 消防验收资料收集及代办消防验收 | 含二次装修施工许可证办理、消防验收代办 | 2 | 套 | 儿童医学中心楼一层/培训中心楼1 |  |
| 9 | 自动报警系统 | 含烟感、温感、手报、声光、放气指示灯、应急照明灯、疏散指示灯、安全出口等相关设备需连接到消防监控室。 | 1 | 套 | 儿童医学中心楼一层 |  |

其他：

1.合同签订时间：中标供应商应与采购人在中标通知书发放之日起7个工作日内签订合同。

2.结算方式：项目结束并取得消防验收意见书后一次性付清。

3.投标单位自行踏勘现场。 联系人：钱老师; 联系方式:2676689